\section{Diskussion}

TODO: Diskussion fertig machen ;-)

Notizen:

Bestimmung von g:

Fits



passen zu den Messwerten.


Die Fit parameter
\eqref{eq:parameters-g_ball}
\eqref{eq:parameters-g_cylinder}

passen zum theoretischen Wert $\qty{9.81}{\meter\per\second\squared}$
=> TODO: Abweichungen berechnen

Die übereinstimmung der Fitparameter t0, weist auf eine systematische Unsicherheit
=> TODO: Berechnung des Offsets in Frames

Analog für die Bestimmung von I:

Fits:




=> TODO: Abweichungen berechnen