# Lock-In-Verstärker

Aufgabe:

Ziel ist es, die Abstandsabhängigkeit der Intensität einer LED zu bestimmen.
U muss vor der Rechnung durch die Parameter PA, LI und LP geteilt werden; sie
sind Verstärkungsfaktoren des Lock-In-Verstärkers.

Nutze curve_fit oder das mitgelieferte ucurve_fit (aus 4-uncertainties/3-curve_fit),
um folgende Funktion zu fitten:

U = A + B / (r + C)²

Plotte Messwerte und Fitkurve.
