\section{Durchführung}

Notiert wird dabei die Starthöhen $h$. Der Prozess des Herabrollens wird mit einer Kamera
aufgezeichnet, um aus der Zeit $t$ bis zum erreichen des Endes der schiefen Ebene möglichst genau
aus den Einzelbildern (frames) des Films ablesen zu können.

Die aufgenommenen Messdaten werden für zwei unabhängige Zwecke verwendet:

\begin{enumerate}
  \item {Bestimmung der Fallbeschleunigung $g$, dafür werden
        die theoretischen Trägheitsmomente angenommen.}
      \item {Bestimmung der Trägheitsmomente $I$ der beiden Objekte unter Annahme der theoretischen
        Fallbeschleunigung.}
\end{enumerate}